## Vec: **Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „SO 601 Preložka NN kábla v obci Trenčianska Turná“**

# Verejná vyhláška

# ROZHODNUTIE

Obec Mníchova Lehota, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 119 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) vo veci návrhu na územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby **„SO 601 Preložka NN kábla v obci Trenčianska Turná“** navrhovateľa **Obec Trenčianska**  **Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86** zo dňa 17.10.2022 a účastníkov konania:

**Navrhovateľ:**

1. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

**Vlastníci pozemkov, na ktorých sa stavba umiestňuje**

**pozemky parc.č. 1101/5- zastavané plochy a nádvoria, 1102/3 – trvalý trávnatý porast, 1103/1 – ostatná plocha, 1103/16- ostatná plocha, 1103/32 – ostatná plocha, 1507/5 CKN- zastavaná plocha a nádvorie,**

1. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

**Vlastníci susedných pozemkov:**

1. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86, pozemok parc.č. 1040/12 (EKN) – orná pôda
2. Slovenská republika, Správca – Slovenská správa ciest 826 19 Bratislava, Miletičova 19, pozemok parc.č. 1509/1 – Zastavaná plocha a nádvorie
3. ATG Slovakia s.r.o., 911 01 Trenčín, Beckovská 1181/31 - pozemky parc.č. 1101/6 (CKN) – ostatná plocha, parc.č. 1103/17 (CKN)-ostatná plocha, parc.č. 1103/40 (CKN)-zastavaná plocha a nádvorie, parc.č. 1103/42 (CKN) – zastavaná plocha a nádvorie, 1507/6 (CKN) – zastavaná plocha a nádvorie

vydáva podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov toto

**r o z h o d n u t i e**

**o umiestnení líniovej stavby**

**„SO 601 Preložka NN kábla v obci Trenčianska Turná“**

na pozemkoch parc.č. 1101/5- zastavané plochy a nádvoria, 1102/3 – trvalý trávnatý porast, 1103/1 – ostatná plocha, 1103/16- ostatná plocha, 1103/32 – ostatná plocha, 1507/5 CKN- zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Trenčianska Turná tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa.

1. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:

**„ SO 601 Preložka NN kábla Západoslovenská distribučná a.s. v obci Trenčianska Turná“**

POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA STAVBY

**Projektovaný stav**

V preložke sa jedná o NN kábel NAYY 4x95 (prípojka pre chatu Bánovská 135, p. Husár) uložený v chráničke PE 110 z trafostanice TS 62-211 (630 kVA) a následne z SR5 – 62- 0172 umiestnenej vedľa trafostanice. Nová trasa káblového vedenia NAYY 4x95 je limitovaná prípojným bodom SR5 – 62-0172 novobudovanou komunikáciou k zbernému dvoru a oporným múrom. Káblové vedenie NAYY 4x95 pod novobudovanou komunikáciou a v súbehu s oporným múrom bude uložené v korugovanej chráničke PE110 s pripoloženou havarijnou chráničkou PE160. Na konci prekládky káblového vedenia bude v zemi uložená káblová rezerva kábla NAYY 4x95 v dĺžke 35m, ktorá bude slúžiť po vybudovaní riadeného podvrtu cesty I/9 Obj. 672-00 stavby Cesta I/9 úsek Chocholná – Mníchova Lehota na zatiahnutie pod cestu I/9 a naspojkovanie do miesta novej projektovane spojky objektu SO 672-00.

**Základné objemové ukazovatele**

Celková dĺžka projektovaného káblového vedenia NAYY 4x95 160 m

Káblové ryhy 56 m3

Jama pre káblovú rezervu 2 m3

Spojka NN Raychem typ LJSM-4X/035-095 1 ks

Káblové oko 95 4 ks

Poistka PN000 125A 3 ks

Výstražná fólia 160 m

Ochranná PE platňa 50 m

Revízna správa 1 ks

Celková dĺžka chráničiek PE 160 60m

Celková dĺžka chráničiek PE 110 60m

1. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

* na pozemkoch parc.č. 1491/1 (CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie - LV č. 2787, 606 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1, 607/1 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1, 1506/1 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1, k.ú. Trenčianska Turná

1. **Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím.**
2. **Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovali**:

* PROEL s.r.o., 911 01 Trenčín, nám. sv. Anny 23– projektant

1. **Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilý pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.**
2. **Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:**

* *TVK a.s., 911 05 Trenčín, Kožušnícka 4*
* **S umiestením stavby a navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok:**
* súhlasíme za podmienok:
* V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti. Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s (p. Repa, kontakt: repa@tvkas.sk, tel.: 0903/ 403 627, Ing. Hartmann, kontakt: hartmann@tvkas.sk, tel.: 0911/ 239 469). Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Žiadame dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení a zákone č. 442/2002 Z.z. § 19, odst. 2. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 - 1,8 m a nad DN 500 - 3,0 m od osi vodovodného a kanalizačného potrubia. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27, odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácií alebo inej stavbe.
* Ku kolaudácií stavby žiadame predložiť porealizačné zameranie s vyznačením súbehu a križovania káblov s inž. sieťami v správe našej spoločnosti.
* Vyjadrenie vydané dňa 27.9.2022 pod č.j.: VTIR-2022/1783-2
* *Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28*
* **Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
* Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: I
* Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu. I
* Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
* Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: František Chupáč, [frantisek.chupac@telekom.sk,](mailto:frantisek.chupac@telekom.sk,) +421 326521289
* V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
* Zároveň upozorňujeme stavebníka. že v zmysle §24 zákona č. 452/2021Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
* Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
* V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
* Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
* V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
* Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
* Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.S. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyladrenia>
* Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
* Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
* Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
* Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
* Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
* **Všeobecné podmienky ochrany SEK**
* **V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:**
* Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
* Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
* Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
* V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907777474
* UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádz.at' viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
* Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
* Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
* Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
* Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
* Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
* Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
* Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
* Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
* Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a OIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
* UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť; alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
* V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
* Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
* Vyjadrenie vydané dňa 27.9.2022 pod č.j.: 6612230041
* *Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6*
* Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 363615818 (ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s.“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c} zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len „Stavebný zákon“) na základe žiadosti žiadateľa vydáva nasledovné stanovisko v zmysle § 140b Stavebného zákona pre stavebné konanie:
* Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. preskúmala predloženú projektovú dokumentáciu a s vydaním stavebného povolenia „s ú h I a s í“ za predpokladu plnenia nasledovných podmienok pri realizácii stavby:
* Preložka NN kábla sa zrealizuje káblom NAYY J 4x95 z existujúcej skrine SR č.0062-0172 v zmysle Zákona č.251/2012Z.z. o energetike na základe Zmluvy o vykonaní preložky č.2218300034 podľa predloženej PD.
* Vyjadrenie vydané dňa 11.8.2022
  1. **Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v záujmovom území od jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí a tieto rešpektovať v projektovej dokumentácii vrátane ich ochranných pásiem.**
  2. **Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby navrhnúť tak, aby bol minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany životného prostredia.**
  3. **Dodržať všetky t.č. platné hygienické, požiarno – bezpečnostné, právne a technické predpisy týkajúce sa predmetnej stavby, zvlášť vyhlášky MŽ SR 532/2002 Z.z. a súbehy a križovanie inžinierskych sietí riešiť v zmysle STN 73 6005, STN 38 6413.**
  4. **Projekt stavby pre stavebné povolenie predložiť všetkým účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám k vyjadreniu.**
  5. **Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona.**
  6. **Navrhovateľ všetky podmienky, za ktorých mu je povolené umiestnenie stavby je povinný plniť a po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa zaväzuje ich plniť.**

1. Rozhodnutie účastníkov konania účastníkov konania: V určenej lehote námietky účastníkov konania neboli podané.

**Odôvodnenie:**

## Navrhovateľ **Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86** podal dňa 17.10.2022 návrh na rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby

**„SO 601 Preložka NN kábla v obci Trenčianska Turná“**

na pozemkoch parc.č. 1101/5- zastavané plochy a nádvoria, 1102/3 – trvalý trávnatý porast, 1103/1 – ostatná plocha, 1103/16- ostatná plocha, 1103/32 – ostatná plocha, 1507/5 CKN- zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Trenčianska Turná

**Návrh bol doložený:**

- Projektom pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie,

1. Kópiou z katastrálnej mapy,
2. Výpismi z listov vlastníctva,

**Vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov:**

1. Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, 911 01 Trenčín,
2. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6, Vyjadrenie vydané 11.8.2022
3. TVK a.s., 911 05 Trenčín, Kožušnícka 4, Vyjadrenie vydané dňa 27.9.2022 pod č.j:. VTIR-2022/1783-2
4. Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28, Vyjadrenie vydané 27.9.2022 pod č.j.: 6612230041

Stavebný úrad podľa § 36 stavebného zákona oznámil začatie územného konania písomným oznámením zo dňa 19.10.2022 pod č..j.: MNL-SÚ 1043/262/2022-IZ formou verejnej vyhlášky s tým, že účastníci konania svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 11.11.2022.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou je spracovaná územno-plánovacia dokumentácia.

Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou a smernou časťou ÚPN obce schválenou Obecným zastupiteľstvom dňa 2.3.2016 pod uznesením č.21/03-2016.

V určenej lehote námietky účastníkov neboli podané.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

**Správny poplatok**: V zmysle položky 59 písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – neúčtuje sa

### Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Mníchova Lehota, 913 21 Mníchova Lehota 90.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mgr. Jozef Kováč**

starosta obce

Mníchova Lehota

**Doručí sa verejnou vyhláškou:**

**Účastníkom územného konania:**

**Navrhovateľ:**

1. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

**Vlastníci pozemkov, na ktorých sa stavba umiestňuje**

**pozemky parc.č. 1101/5- zastavané plochy a nádvoria, 1102/3 – trvalý trávnatý porast, 1103/1 – ostatná plocha, 1103/16- ostatná plocha, 1103/32 – ostatná plocha, 1507/5 CKN- zastavaná plocha a nádvorie,**

1. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

**Vlastníci susedných pozemkov:**

1. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86, pozemok parc.č. 1040/12 (EKN) – orná pôda
2. Slovenská republika, Správca – Slovenská správa ciest 826 19 Bratislava, Miletičova 19, pozemok parc.č. 1509/1 – Zastavaná plocha a nádvorie
3. ATG Slovakia s.r.o., 911 01 Trenčín, Beckovská 1181/31 - pozemky parc.č. 1101/6 (CKN) – ostatná plocha, parc.č. 1103/17 (CKN)-ostatná plocha, parc.č. 1103/40 (CKN)-zastavaná plocha a nádvorie, parc.č. 1103/42 (CKN) – zastavaná plocha a nádvorie, 1507/6 (CKN) – zastavaná plocha a nádvorie

**Na vedomie:**

1. PROEL s.r.o., 911 01 Trenčín, nám. sv. Anny 23– projektant
2. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
3. TVK a.s., 911 01 Trenčín, Kožušnícka 4
4. Slovak Telekom a.s., 010 08 Žilina, Poštová 1

**Obec Trenčianska Turná** – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : ..................................... Zvesené dňa : ...................................

Webové sídlo obce Trenčianska Turná www.trencianskaturna.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa : ....................................Ukončené dňa : ...................................

**Obec Mníchova Lehota** – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : ..................................... Zvesené dňa : ...................................

Webové sídlo obce Mníchova lehota www.mnichovalehota.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa : ....................................Ukončené dňa : ...................................